**Příloha č. 4 dokumentace VÝBĚROVÉHO řízení**

**Specifikace plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Mycí stroj se sedící obsluhou** | | |
| **Označení stroje (min. značka a typ)** | | ***"[doplní účastník]"*** |
| **Jednotlivé technické parametry stroje** | | **Údaje o nabízeném stroji** |
| 1 | Plošný výkon – min. 2 500 m2/hod. | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | Baterie 2 x 12 V, s celkovou kapacitou min. 75 Ah | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 3 | Objem nádrže na čistící roztok min. 50 litrů | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 4 | Objem nádrže na odpad min. 50 litrů | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 5 | Mycí záběr v rozmezí 500 – 800 mm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 6 | Šířka sací lišty – max. 850 mm nebo nad tento rozměr skládací nebo odnímatelná sací lišta | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 7 | Stoupavost – min. 10 % | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 8 | Integrovaná nabíječka | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 9 | Rozměry – max. 1100 mm x max. 1500 mm (š x d) | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Mycí stroj s chodící obsluhou** | | |
| **Označení stroje (min. značka a typ)** | | ***"[doplní účastník]"*** |
| **Jednotlivé technické parametry stroje** | | **Údaje o nabízeném stroji** |
| 1 | Plošný výkon – min. 1 800 m2/hod. | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 2 | Baterie 2 x 12 V, s celkovou kapacitou min. 75 Ah | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 3 | Objem nádrže na čistící roztok min. 30 litrů | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 4 | Objem nádrže na odpad min. 30 litrů | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 5 | Mycí záběr v rozmezí 500 – 800 mm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 6 | Šířka sací lišty – max. 800 mm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 7 | Integrovaná nabíječka | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |

*Výše uvedené mycí stroje budou používány zejména na následující povrchy: samonivelační beton, linoleum, palubovka, pochozí recyklovaná guma.*

***Pokyny pro účastníka výběrového řízení****:*

*Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném stroji“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*