**VODOMĚRNÁ ŠACHTA**

* Výškově stavitelný rám
* Výška 115 až 130 cm
* Poklop do 12,5 t
* Montáž jednoho vodoměru typu DN20
* Místo pro vodoměr stavební délky max. 190 mm
* Vystrojení: rohový kulový kohout x zpětná klapka
* Vystrojení: sedlový ventil x sedlový ventil vč. zpětné klapky



**Kulový kohout x zpětná klapka vč. odvzdušnění**

* (pro 1 vodoměr 12,5 t)



VODOMĚRNÉ ŠACHTY \_ Nastavitelný rám (nosnost 12,5 t) Potrubí – vstup/výstup PE 32 je součástí šachty Tepelná izolace hlavního poklopu, uzávěru nad vodoměrem a obvodu šachty Zpětná klapka s odvzdušněním Kulový kohout před vodoměrem 500 mm 1163 – 1339 mm 400 Místo pro vodoměr stavební délky do 190 mm.