|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVESTOR - ZADAVATEL : **Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 2 Jihlava**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PROJEKTANT **: CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, IČO: 262 31 506, zodpovědný projektant Ing. Petr Kristýnek, kontakt č. tel. 773640100.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  LOKALITA : **Masarykovo nám. 9, Jihlava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  KOORDINÁTOR BOZP razítko číslo osvědčení  **Jan Kottink** **ZEKA/796/KOO/2019**  **IČ: 03119840**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  AKTUALIZACE PLÁNU BOZP PROVEDENA DNE : | | |
|  |  |  |

**PLÁN BOZP**

**NA STAVENIŠTI**

v přípravné m období

„Oprava uliční fasády Masarykovo nám. 9, Jihlava“

Jméno, příjmení Datum Podpis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vypracoval: **Jan Kottink 26.6.2022**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Jméno, příjmení Datum Podpis Schválil za investora :  **Bc.Ondřej Stránský**

**Obsah:**

**1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli, projektantovi zhotoviteli a koordinátorovi BOZP**

**2. Stručný popis stavby**

**3. Základní předpoklady výstavby**

**4. Odůvodnění pro zpracování Plánu BOZP s uvedením odkazu na příslušné** **právní předpisy**

**5. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

**6. Situační výkres stavby**

**7. Situace zařízení staveniště**

**8. Podrobný harmonogram výstavby od …..**

**9. Požadavky na obsah Plánu BOZP**

**10. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby**

**Zajištění oplocení Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, číslo 150, 112, kde je lékárnička a PHP Zajištění komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi – el. rozvaděč, el. kabely Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé dopravy osob a materiálu,**

**11. Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,**

**12. Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,**

**13. Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí**

**14. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce**

**15. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,**

**16. Výběr základních právních předpisů**

**17. Seznam zhotovitelů a seznámení stavbyvedoucího s Plánem BOZP**

**18. Seznámení pracovníků a ostatních osob s Plánem BOZP**

**1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli, projektantovi zhotoviteli a koordinátorovi BOZP**

**Název stavby: Masarykovo nám. 9, Jihlava – oprava uliční fasády**

**Zadavatel stavby: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 2 Jihlava**

**Projektant: CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, IČO: 262 31 506, zodpovědný projektant Ing. Petr Kristýnek, kontakt č. tel. 773640100**

**Zhotovitel:**

**Technický dozor stavebníka**:

**Koordinátor BOZP na staveništi:** Jan Kottink, ZEKA/796/KOO/2019

IČ: 031 19 840, tel. 725 816 836

**„ Masarykovo nám. 9, Jihlava – oprava uliční fasády”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Příjmení, jméno,titul** | **Organizace** | **Funkce** | **Telefon** | **E-mail** |
| **1** | **Romana Metelková** | **Statut. Město Jihlava** | **stavebník** | **567 167 325** | **jednatel@pjd.cz** |
| **2** |  | **TDS** | **TDS** |  | **goodfree@email.cz** |
| **3** | **Ing. Petr Kristýnek** | **CARLITA s.r.o** | **projektant** | **773640100** | **proksatd@seznam.cz** |
| **4** | **Jan Kottink** | **BOZP** | **KOO BOZP** | **725 816836** | **fraj@artprojekt.cz** |
| **5** |  |  | **zhotovitel** |  | **agrostav@agrostav-ji.cz** |
| **6** |  |  |  |  | **havlíček@agrostav-ji.cz** |
| **7** |  |  |  |  | **jerabek@agrostav-ji.cz** |
| **8** |  |  |  |  | **matlzby@volny.cz** |
| **9** |  |  |  |  | **skrabal@skrabal.cz** |
| **10** |  |  |  |  | **tomas@skrabal.cz** |
| **11** |  |  |  |  | **Kottink.jan@gmail.com** |

**2. Stručný popis stavby**

**Druh stavby:** oprava fasády

**Název stavby:** Masarykovo nám. 9, Jihlava, - oprava uliční fasády

**Místo stavby: Masarykovo nám. 9,** Jihlava

**Charakter stavby:** jedná se o opravu fasády domu, střecha je po nedávné komplexní opravě, krytina plech na dřevěném bednění, krov je tvořen vaznicovou soustavou. Je navržena kompletní oprava fasády. Opravena je i jímací soustava a komínová tělesa. Plán musí být odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Bližší požadavky na jeho obsah upravuje NV č. 591/2006 Sb.

**Účel užívání stavby:** občanská vybavenost

**3. Základní předpoklady výstavby**

předání staveniště:

dokončení stavby a předání zadavateli:

**Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby**

Stavba (oprava fasády) nebude mít negativní vliv na své okolí ani překročením obecných emisních limitů nebo obtěžováním kouřem a zápachem. Zhotovitel bude dbát na dodržování povolené hlučnosti v obydleném prostoru a případné znečištění okolí stavby nebo vozovky na vlastní náklady bez zbytečného prodlení odstraní.

**4. Odůvodnění pro zpracování Plánu BOZP s uvedením odkazu na příslušné** **právní předpisy**

Pokud je splněn alespoň jeden z 11. bodů přílohy č.5 z NV č.591/2006 Sb.

( v tomto případě je to bod č. 5 a 11) je povinností zadavatele podle § 15 zákona č.309/2006Sb. zajistit zpracování Plánu BOZP. Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování Plánu je uveden v příloze č.1 Z výše uvedených údajů vyplývá, že zadavatel stavby má povinnost zadat zpracování Plánu BOZP a určit odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi pro  realizaci stavby.

**5. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

**Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace), stavebně technické řešení**

Adresa: **CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, IČO: 262 31 506, zodpovědný projektant Ing. Petr Kristýnek, kontakt č. tel. 773640100**

**Stanovení povinností a odpovědnosti**

Hlavní stavbyvedoucí pan …………….. je odpovědnou osobou za prováděné práce na staveništi. V případě jeho nepřítomnosti tuto povinnost přebírá pracovník, který bude určen stavbyvedoucím. Odpovědnou osobou za prokazatelné seznámení všech zhotovitelů a ostatních účastníků výstavby (jiná osoba) s riziky a Plánem BOZP na staveništi před zahájením jejich činnosti na staveništi je hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. Zaměstnanci zhotovitele se mohou pohybovat jen v těch prostorách staveniště, kde plní svoje pracovní povinnosti a kde byli poučeni o riziku poškození zdraví a pracovního úrazu. O vzniklém úrazu neprodleně také informuje stavbyvedoucí koordinátora BOZP a zadavatele. Záznam o úrazu sepisuje zhotovitel. Mezi základní povinnosti všech pracovníků patří **dodržovat pracovní a technologické postupy a základy bezpečné práce.**  Mezi další jeho povinnosti patří označení, přístupnost a zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s el. vypínači a odpojení el. zařízení po skončení pracovní doby, uzamčení staveniště a kontrola oplocení staveniště pokud bude proveden zábor plochy kolem domu (sklad materiálu, vybouraných částí domu apod.)

Souhlasím a beru na vědomí. ………………………………

stavbyvedoucí

**6. Situace zařízení staveniště**

**7. Situační výkres stavby**

**8. Podrobný harmonogram výstavby od 1.7.2022**

**9. Požadavky na obsah Plánu BOZP**

**Stavba byla povolena rozhodnutím Stavebního úřadu v Jihlavě, vydáním Stavebního povolení, které je umístěno na vstupu na staveniště, a výstražnou tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště.**

Pokud je splněn alespoň jeden z 11. bodů přílohy č.5 z NV č.591/2006 Sb. ( je to bod č. 5 a 11) je povinností zadavatele podle § 15 zákona č.309/2006Sb. zajistit zpracování Plánu BOZP Dříve bylo povinností zpracovat Plán BOZP v době zpracování projektové dokumentace, ale toto ustanovení  novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb. pod č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vypadlo. Plán se během výstavby aktualizuje a přizpůsobuje podstatným změnám, které během realizace stavby nastanou, např. práce autojeřábu, stavba lešení apod. Současně však tuto skutečnost musí zaznamenat i stavbyvedoucí podle vyhlášky č. 499/2006 Sb - *bod j)* provoz a užívání mechanizačních prostředků do Stavebního deníku**.** Samostatné zápisy koordinátora BOZP o kontrole staveniště se stávají součástí aktualizace Plánu BOZP.

**10. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby:** Oprava fasády domu Masarykovo nám. 9, Jihlava

**Zajištění oplocení**

Při oplocení staveniště se bude převážně využívat mobilních dílů oplocení v rámech vysokých 180 cm. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště min. 3 m od zdi opravovaného objektu tak, aby byly zřetelně rozeznatelné a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny na staveništi kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány – příloha č.3 části III. bodu 2. z NV č.591/2006Sb. pokud byly vytvořeny činností zhotovitele. **Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech na staveniště**

**Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem**

Pro skladování stavebního materiálu( vybouraná suť, díly lešení apod. ) je určen prostor kolem objektu. Při ukládání potřebného stavebního materiálu včetně vybouraného materiálu na skladovací plochy musí být upraveny jako rovné, odvodněné a zpevněné, nejlépe rovnou do kontejneru. Materiál, musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita. Nebezpečné odpady pokud vzniknou během realizace stavby budou skladovány na místě, které určí zhotovitel a nakládáno s nimi bude v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu NV č. 432/2003Sb. **Zhotovitel vezme v úvahu pohyb dětí a občanů v blízkosti staveniště.**

**Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť**

Vzhledem k dohodě mezi zadavatelem a zhotovitelem o časovém programu prováděných činností na staveništi, nebude řešeno. Práce budou prováděny pouze za denního světla.

**Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození – práce s azbestem –** není řešeno

**Ochranná pásma :**

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace 7 m,

2. pro vodiče s izolací základní 2 m,

3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,

**Vodovod a kanalizace tel. 840 840 600, nebo 737 221 622**

**Plyn tel. 1239**

**El. proud tel. RWE 840 11 33 55, EON tel. 800 22 55 77**

Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, číslo 150, 112, informace kde je lékárnička a PHP

**Zajištění komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi – el. rozvaděč, el. kabely**

Připojení na el. energii bude z připojovací sítě v objektu – viz. protokol o předání staveniště. Rozvodové kabely budou vyvěšeny nebo uloženy v chráničce, aby nedošlo k jejich poškození. Hlavní vypínač el. proudu pro staveniště ( v objektu), bude viditelně označen a stále přístupný po dobu konání prací na staveništi. S jeho umístěním budou prokazatelně seznámeny všechny fyzické osoby, které se zdržují na staveništi. Při nutnosti vedení el. kabelu po vozovce nutno zhotovit přejezdové můstky!!

**Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé dopravy osob a materiálu,**

Na vhodném místě bude umístěna havarijní souprava pro likvidaci úkapů PHM z aut a stavebních strojů. Se svislou dopravou materiálu a osob pomocí stavebního výtahu se zatím neuvažuje, v úvahu přichází jednoduchá kladka, jejíž obsluha na zemi musí mít ochrannou přilbu **Z požadavků na venkovní pracoviště** na staveništi je nutno zdůraznit povinnost zhotovitele přerušit práci, pokud by její další pokračování vedlo k ohrožení zdraví nebo života fyzických osob na staveništi vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek – silný vítr, déšť apod. nebo nevyhovujícího technického stavu konstrukce (lešení) nebo stroje. S případnou změnou technologických postupů z tohoto důvodu zhotovitel neprodleně seznámí všechny příslušné fyzické osoby.

**11. Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody -** nebudou se provádět.

**12. Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění -** nebudou se provádět

**13. Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí**

Fasáda se bude provádět – opravovat.

Při provádění zednických prací hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí. Materiál připravený ke zhotovení fasády se bude dopravovat pomocí kladky. Otvory ve svislém zdivu musí být zajištěny proti možnému pádu z výšky zábranou do výšky min.110 cm ( prknem, deskou apod.). Způsob omítání bude zhotovitelem určen v pracovním postupu, zda se bude jednat o strojní nebo ruční omítání. Při strojním omítání musí být určen účinný způsob dorozumívání mezi zedníkem a obsluhou čerpadla, zde bude použito zřejmě ruční omítání. Pro vyloučení možnosti odstříknutí vápenného mléka nebo malty do oka,používat předepsané OOPP. Překážky které by mohly způsobit pracovní úraz odstranit neprodleně, Při zhoršení povětrnostní situace ( silný vítr 8m/sec.) se musí přerušit práce. Zhotovitel zajistí bezpečnost všech fyzických osob zdržujících se na staveništi.

**14. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce**

Bourací práce **se nebudou provádět**.

**15. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,**

Pro opravu fasády použít potřebné OOPP, dočasné stavební konstrukce lze používat pouze takové, které odpovídají ČSN 73 8101 při dodržení odstupové vzdálenosti pro chráněný prostor – práce ve výškách. Lešení musí být zhotoveno odborně způsobilou osobou, musí mít okopovou hranu min.15 cm vysokou (možno i zakrytí sítí), a označeno nosností jednoho pole, pokud nebude využíváno jen pro výstup na úroveň střechy Zhotovitel lešení jej předá **písemně** uživateli. Lešení musí být ukotveno ke zdi a v podlahách nesmí být nebezpečné mezery které mohou způsobit propadnutí pracovníka. Pro vstup na pracovní plochy se použije žebřík, schody, plošina apod. Je zakázáno používat žebříky jako přechodové můstky nebo podpěrné konstrukce. Délka dřevěných sbíjených žebříků se zdvojenými postranicemi nesmí přesáhnout 3.5 metru. Práci na lešení nebo žebříku je nutno přerušit při rychlosti větru nad 8m/sec, při zhoršené viditelnosti méně než 30 m Zajištění pracovníků proti pádu z výšky z volných okrajů střechy a podlahy, pokud nelze jinak (např. překážkou z materiálu o výšce nejméně 110 cm) se provádí pomocí osobního ochranného pracovního prostředku , kterým jsou polohovací systémy, systémy zachycení pádu nebo samonavíjecí systémy.

Zaměstnanec se musí před použitím OOPP proti pádu z výšky přesvědčit o kompletnosti a nezávadném stavu prostředku. Vhodnost typu prostředku proti pádu z výšky stanovuje technologický postup nebo stavbyvedoucí, včetně určení konkrétních **kotevních bodů, které musí být ve směru pádu dostatečně odolné !** Pro práce ve výškách musí mít každý zaměstnanec zdravotní prohlídku od smluvního lékaře, netrpí-li závratí apod. Pro práce ve výškách bude kolem objektu vyznačen ohrožený prostor ve vzdálenosti min. 3 metry od volného okraje pracoviště nebo zdi objektu. Použití horolezecké techniky se nepředpokládá. Povinností zaměstnavatele je pracovníky proškolit, ale hlavně **prokazatelně seznámit** s použitím přiděleného OOPP. Materiál, nářadí apod. při práci ve výškách musí být zajištěn proti pádu, sklouznutí, shození jak během stavebních prací, tak po jejich ukončení. Totéž platí pro eternitové desky,hřebíky šrouby a jiné spojovací součásti – úprava pracovního oděvu, brašna atd. Zaměstnance pracující na střeše má zaměstnavatel povinnost chránit proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů a propadnutí střešní konstrukcí. Proti pádu do světlíků, technologických a jiných otvorů zaměstnavatel použije vhodné přikrytí, které nelze lehce odsunout. Na žebříku lze provádět jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce pomocí ručního nářadí a jedné osoby – zákaz platí pro motorové pily a pneumatické nářadí. Přesah žebříku nad výstupní plošinu je 1,1 m. Při vertikální dopravě materiálu pomocí kladky apod. **používat ochranu hlavy ochrannou přilbu.**

**V Jihlavě dne 26.6.2022**

**Zpracoval: Jan Kottink** **ZEKA/796/KOO/2019 IČ: 03119840**

**16. Výběr základních právních předpisů**

Zákon č. 309/2006 Sb. -kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, a zasílání záznamu o úrazu

NV č. 276/2015 Sb. - o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy doprav. Prostředky

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - o dokumentaci staveb

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb. - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a požární prevence

**Příloha č.1**

**ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZHOTOVITELŮ S PLÁNEM BOZP A S RIZIKY**

**ZÁPIS**

**o vzájemném seznámení s riziky mezi jednotlivými zhotoviteli**

**a s Plánem BOZP**

Název stavby : **„Masarykovo nám. 9 – oprava fasády, Jihlava“**

Místo stavby :  **Masarykovo nám. 9, Jihlava**

Zadavatel - investor :  **Statutární město Jihlava**

Datum seznámení s riziky :

Název firmy - zhotovitele pracovní činnost jméno, příjmení, podpis seznámené osoby \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**zhotovitel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že byl prokazatelně seznámen s riziky poškození zdraví zaměstnanců, která vznikají při činnosti jiných zhotovitelů na staveništi. V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006Sb. - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatelem stavby pověřen provádět opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koordinátor BOZP na staveništi.

Seznámení s riziky na staveništi provedl : ---------------------------- stavbyvedoucí