**Příloha č. 4 dokumentace ZADÁVACÍHO řízení**

**-**

**Specifikace plnění**

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace plnění – Stroj na úpravu ledové plochy** | | |
| **Označení stroje (min. značka a typ)** | | ***"[doplní účastník]"*** |
| **Jednotlivé technické parametry stroje** | | **Údaje o nabízeném stroji** |
| 1 | Pohon elektrický – 4x4 | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 2 | Rychlost – min. rozsah – 0-16 km/h | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 3 | Rádius – min. 4.000 mm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 4 | Podjezdná výška – min. 2.400 mm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 5 | Maximální výklopná výška – 2700 mm | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 6 | Objem nádrže na vodu – min. 1200 litrů | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 7 | Materiál nádrže na vodu – nerez – PE | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"***  ***a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 8 | Objem sněhové nádrže na komprimovaný sníh – min. 3,6 m3 | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 9 | Kapacita baterie – min. 15 úprav na jedno nabytí při ploše 1800 m2 | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 10 | Kapacita baterie – 550 – 875 Ah | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 11 | Posilovač řízení | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 12 | Parkovací brzda | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 13 | Výsuvné boční ometací koště | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 14 | Dávkování vody v závislosti na rychlosti jízdy | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 15 | Nouzové tlačítko k okamžitému vypnutí stroje | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 16 | Systém mytí ledu | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 17 | Systém mytí šneků | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 18 | Ořezávač ledu – hydraulický nebo mechanický | ***"[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu*** |
| 19 | Přední a zadní LED světlomety | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 20 | Automatický STOP ventil při napouštění vody | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 21 | Elektronicky nastavitelný záběr hloubky řezu | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 22 | Indikátor stavu baterií | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 23 | Bezpečná výměna hoblovacího nože jedním pracovníkem | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |
| 24 | Rovinný laser | ***"[ANO/NE - doplní účastník]"*** |

***Pokyny pro účastníka zadávacího řízení:***

*Účastník zadávacího řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném stroji“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („****ANO****“), nebo nesplňuje („****NE****“).*